Diario di lavoro

|  |  |
| --- | --- |
| Luogo | CPT |
| Data | 15.12.2017 |

|  |
| --- |
| Lavori svolti |
| Abbiamo ricevuto il fishino UNO, quindi ho implementato le librerie del fishino all’IDE di Arduino e ho aggiornato il firmware del fishino. |

|  |
| --- |
| Problemi riscontrati e soluzioni adottate |
| Non riuscivo ad aggiornare il fishino perché il proxy lo bloccava l’aggiornamento, per riuscire nell’intento ho usato l’hotspot del mio telefono.  Quando facevo partire un programma sul fishino nel monitor uscivano caratteri strani, ho chiesto a Mussi come mai è mi ha detto che il la porta seriale del programma è stata impostata diversamente rispetto il monitor. |

|  |
| --- |
| Punto della situazione rispetto alla pianificazione |
|  |
|  |
|  |

|  |
| --- |
| Programma di massima per la prossima giornata di lavoro |
|  |
|  |
|  |